**Příloha č. 4b)**

**Technická specifikace**

|  |  |
| --- | --- |
| Název projektu: | Obec Bělkovice - Lašťany - biologicky rozložitelný odpad |

# Technický popis

Předmětem dodávky je pořízení:

1. kompostérů o objemu 1 050 l v počtu 280 ks
2. štěpkovače v počtu 1 ks

# Požadované minimální technické parametry a zvláštní technické podmínky

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Požadavek na výkon nebo funkci** | **Specifikace parametru** | **Nabídka**1. ANO
2. NE
3. Parametr (číselný údaj)
 |
| 1. **kompostér o objemu 1 050 l**
 |  |  |
| Objem | min. 1 050 litrů |  |
| Hmotnost | min. 30 kg |  |
| Výška | maximálně 110 cm  |  |
| Plná tloušťka stěny:  | min. 5,5 mm |  |
| Materiál plast, odolný UV, zelené barvy | ANO |  |
| Kónický tvar kompostéru | ANO |  |
| Plnění kompostéru vrchem s odklopným, uzavíratelným víkem | ANO |  |
| Kompostér bez dna | ANO |  |
| Větrací otvory na všech stěnách kompostéru | ANO |  |
| Možnost vybírání kompostu ze všech stran kompostéru | ANO |  |
| Pojistka k zajištění víka proti otevření větrem | ANO  |  |
| 1. **štěpkovač**
 |  |  |
| maximální průměr štěpkovaného materiálu  | minimálně 85 mm |  |
| výkon motoru  | minimálně 10 kW |  |
| motor benzínový | ANO |  |
| Hmotnost  | maximálně 230kg |  |
| Maximální přepravní délka | 1 200 mm |  |
| Maximální přepravní šířka | 850mm |  |
| průměr řezacího ústrojí (rotoru)  | minimálně 350mm |  |
| počet nožů na řezacím ústrojí  | minimálně 2ks |  |
| Drtící buben pro drobný materiál o průměru  | minimálně 350mm |  |
| Drtící buben osazen  | minimálně 28ks nožů |  |
| Výkon stroje  | minimálně 2m3/hod |  |
| podvozek na čtyřech kolech s řiditelnou ojí pro snadnou manipulaci | ANO |  |
| Vyhazovací komín se směrovou klapkou pro výstup štěpky ve výšce minimálně 1000mm | ANO |  |
| **Ostatní požadavky** |
| Dostupnost servisu do 10 pracovních dní od prokazatelného nahlášení závady e-mailem | ANO |  |
| Řádné uvedení do provozu včetně zaškolení | ANO |  |
| Legislativou stanovené doklady dodání návodu k obsluze zařízení – stroje - vybavení v českém jazyce | ANO |  |
| Musí se jednat o nové zařízení – stroj - vybavení | ANO |  |

1. **Požadavky na zpracování této přílohy**
2. dodavatel vyplní sloupec „Nabídka“ (vybere jednu z nabízených alternativ a) - c))
3. k této vyplněné příloze bude doloženo:
4. technická dokumentace, prohlášení o shodě a fotodokumentace všech prvků (A. – B.)